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1. Основные сведения

1.1 Назначение

Блок кнопок 1-wire предназначен для включения/выключения (запуска/остановки) различных процессов (программ, сценариев), настроенных в ТСМ-СМАРТ ПАК-200 (или другом программируемом совместимом контроллере).
Блок кнопок 1-wire имеет 8 шт. кнопок, каждая из которых имеет два состояния (нажата/отжата). Для обоих из этих состояний каждой из кнопок в ТСМ-СМАРТ ПАК-200 может быть запрограммирована команда для удобного управления любыми процессами, в том числе включения-выключения реле, электрических механизмов (приводов, насосов, клапанов, обогревателей, осветителей) и прочее. 
Алгоритм программирования для ТСМ-СМАРТ ПАК-200 описан в его руководстве по эксплуатации.


1.2 Варианты исполнения корпуса

· Корпус с защитой IP54;

2. Технические характеристики

2.1.  Состав блока кнопок

Датчик поставляется в пластиковом корпусе, оснащенным встроенным блоком питания на 220В, 8-ю кнопками с индикацией и выходом 1-wire выполненным на разъёме RCA-мама на корпусе блока
[image: ]


2.2. Основные параметры приведены в таблице 1




Таблица 1
	Характеристика
	Значение

	Масса, г
	Не более 300

	Рабочая температура, ˚С
	от +5 до +55

	Напряжение питания от сети, В (AC)
	220

	Относительная влажность воздуха
	до 95% при температуре до 30 °С.

	Управление и данные
	1-Wire



3.  Указание по монтажу и подключению

Блок кнопок закрепляется на любую поверхность винтом/шурупом, или подходящим под условия эксплуатации клеевым составом.
Кабель передачи данных прокладывается вдали от источников тепла и электромагнитного излучения (высоковольтные провода) и закрепляется по всей длине, избегая провисаний (хомуты, кабель-канал).

4. Габаритные размеры и внешний вид


[image: ]
Рис. Внешний вид и габариты блока кнопок 1W-ТЭСМАРТ
5.  Указания мер безопасности 

[bookmark: _Toc395504029][bookmark: _Toc395514540][bookmark: _Toc395769302][bookmark: _Toc395774663][bookmark: _Toc521740118][bookmark: _Hlk197328579]При эксплуатации блока кнопок 1W-ТЭСМАРТ необходимо соблюдать:
«Правила устройства электроустановок»;
«Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок»;
Правила пожарной безопасности;
Правила общей безопасности: запрещается эксплуатация прибора со снятой крышкой.
При обнаружении внешних повреждений прибора или сетевой проводки следует отключить блок кнопок от сети до выяснения причин неисправности специалистом по ремонту.
Запрещается установка и эксплуатация прибора в пожароопасных и взрывоопасных зонах всех классов.
При возникновении возгорания необходимо отключить блок кнопок от сети.
Для тушения пожара, при возгорании АПД-У, разрешается использовать только углекислотные огнетушители типа ОУ-2, ОУ-5, ОУ-10 и др.

6. Маркировка

Маркировка составных частей блока кгопок 1W-ТЭСМАРТ должна сохраняться в течение всего срока службы прибора.
На боковой стенке корпуса закреплена паспортная табличка, на которой указан заводской номер прибора и год выпуска.

7. [bookmark: _Toc13026341][bookmark: _Toc57542281]Техническое обслуживание

Специального технического обслуживания в процессе эксплуатации блока кнопок 1W-ТЭСМАРТ не требует. Рекомендуется проводить периодический визуальный осмотр с целью контроля соблюдения условий эксплуатации и отсутствия механических повреждений.




8. Условия хранения и транспортировки

[bookmark: _Toc35322458][bookmark: _Toc35322459]Блок кнопок 1-wire следует хранить в сухом и вентилируемом помещении при температуре от +5 до +40°С, относительной влажности до 95% при температуре 25°С.
[bookmark: _Toc35322460]Транспортирование блока кнопок 1W-ТЭСМАРТ производится любым видом транспорта (авиационным – в отапливаемых герметизированных отсеках самолетов) с защитой от атмосферных осадков.
[bookmark: _Toc35322461]После транспортирования при отрицательных температурах вскрытие коробок можно производить только после выдержки их в течение 24 часов в отапливаемом помещении.
При транспортировке Блок кнопок 1-wire должен закрепляться во избежание падений и соударений.










СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Блок кнопок 1W-ТЭСМАРТ №_______________ признан годным для эксплуатации.
Дата изготовления _______________	
ОТК ___________________________			___________
	подпись лица, ответственного за проверку			 М.П






9. Гарантии изготовителя
[bookmark: _Toc35322463][bookmark: _Toc35322464]Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие Блок кнопок 1-wire приведенным техническим характеристикам при соблюдении потребителем условий транспортировки, эксплуатации. 
[bookmark: _Toc35322465]Гарантийный срок с даты продажи: 12 месяцев.
[bookmark: _Toc35322466]Изготовитель не несет ответственности по гарантийным обязательствам в случаях:
- неисправностей, возникших вследствие неправильной эксплуатации;
- механических повреждений;
- утери паспорта.
В течение гарантийного срока покупатель имеет право на ремонт или замену изделия при обнаружении неисправностей, произошедших по вине изготовителя и при условии выполнения указаний по установке и эксплуатации.


10. Сведения об утилизации

Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производятся в порядке, установленном Законом РФ от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», от 10 января 2003г. № 15-ФЗ «Об отходах производства и потребления», а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во использование указанных законов. 

11. Сведения о сертификации

Продукция не подлежит обязательной сертификации.
_________________________________________________
Блок кнопок 1W-ТЭСМАРТ. Паспорт
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