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Аналоговый датчик освещенности 
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1. Основные сведения

1.1 Назначение

Аналоговый датчик освещенности (далее датчик), построенный на базе фоторезистор MLG5506, представляет собой устройство для измерения уровня освещенности окружающей среды. Датчик преобразует световой поток в изменение электрического сопротивления выходного сигнала, которое может быть считано аналого-цифровым преобразователем (АЦП) контроллера или измерительного прибора.
Устройство предназначено для применения в системах автоматического управления освещением, системах мониторинга окружающей среды, умных домах, климатических установках и промышленных автоматизированных системах.
Окружающая среда не должна быть взрывоопасной, не должна содержать токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию.

1.2 Варианты исполнения корпуса

- защита IP44

2. Технические характеристики

2.1.  Состав датчика

Датчик поставляется в пластиковом корпусе, оснащенным гермовводами для подключения линий снятия аналогового сигнала.

2.2. Основные параметры 

Таблица 1
	Характеристика
	Значение

	Масса, г
	Не более 100

	Рабочая температура, ˚С
	от -30 до +70

	Максимальное напряжение, В
	100

	Максимальная мощность, мВт
	90

	Пик спектральной чувствительности, нм
	540 (зелёный свет)

	Сопротивление при 10 люкс, кОм
	2 - 6

	Темновое сопротивление (в полной темноте), кОм
	150

	Время отклика, мс
	От 30 до 40

	Тип выходного сигнала
	Аналоговый (сопротивление)

	Интерфейс подключения
	Аналоговый



1. 
2. 
3.  Указание по монтажу и подключению

Датчик закрепляется на любую поверхность винтом/шурупом или подходящим под условия эксплуатации клеевым составом. Место установки должно обеспечивать попадание измеряемого светового потока на чувствительный элемент датчика.
Подключение производится витой парой не ниже 3 категории. Кабель прокладывается вдали от источников тепла и электромагнитного излучения (высоковольтные провода) и закрепляется по всей длине, избегая провисаний (хомуты, кабель-канал).

4. Габаритные размеры и назначение выводов
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	1
	Подключение аналогового выхода (выход сопротивление)

	2
	






5.  Ресурсы, сроки службы и хранения 

5.1. Средний срок службы датчика не менее 7 лет. 
5.2. Условия хранения датчика в части воздействия климатических факторов 2 по ГОСТ 15150-69. 
5.3. Датчик необходимо хранить в крытых помещениях. При хранении необходимо обеспечить его сохранность, комплектность и товарный вид. Не допускается хранение датчика в помещениях, содержащих пыль и примеси агрессивных паров и газов. 
5.4. Срок хранения датчика не должен превышать 12 месяцев при хранении в крытых помещениях в условиях, исключающих контакт с влагой и отсутствии в окружающей атмосфере токопроводящей пыли и паров химически активных веществ, разрушающих изоляцию токопроводов. 
5.5. Указанные ресурсы, сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований настоящего паспорта.

6. Гарантии изготовителя

6.1. Изготовитель гарантирует работу изделия и соответствие качества изделия техническим требованиям в течение гарантийного срока при условии соблюдения указаний по установке и эксплуатации. 
6.2. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с даты продажи. 
6.3. В течение гарантийного срока покупатель имеет право на ремонт или замену изделия при обнаружении неисправностей, произошедших по вине изготовителя и при условии выполнения указаний по установке и эксплуатации. 

7. Сведения об утилизации

Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производятся в порядке, установленном Законом РФ от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», от 10 января 2003г. № 15-ФЗ «Об отходах производства и потребления», а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во использование указанных законов. 

8. Сведения о сертификации

Продукция не подлежит обязательной сертификации.

9. Комплект поставки

	№
	Наименование
	Кол-во
	Примечание

	1
	Датчик освещенности 
	1 шт.
	В корпусе согласно заказу

	2
	Паспорт (настоящий документ)
	1 экз.
	

	3
	Упаковка
	1 шт.
	Антистатический пакет + картонная коробка




Настоящий паспорт является документом, подтверждающим качество и технические характеристики изделия. Сохраняйте паспорт в течение всего срока эксплуатации датчика.




Дата изготовления: «___» __________ 20    г.
Заводской номер: ____________________
ОТК: ____________________ 

_________________________________________________
 Паспорт
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